1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρηθούν για το μηχάνημα της υπερηχογραφίας του οφθαλμού είναι οι εξής:

* Standardized A scan mode
* B scan mode ( probe με τουλάχιστον 15ΜΗz)
* Πεντάλ για να παγώνει τη εικόνα
* Δυνατότητα αποθήκευσης της εξέτασης του ασθενή στη μνήμη του μηχανήματος
* Δυνατότητα μέτρησης απόστασης μεταξύ 2 σημείων στον οφθαλμό
* Σύστημα αυτόματης απεικόνισης της περιοχής σάρωσης, δύο φορές το χρόνο έλεγχο αποθήκευση – επεξεργασία live video, εγγύηση δύο χρόνια με δυνατότητα επέκτασης
* Να υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και επισκευής.