**7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ**

Συσκευές χορήγησης εντερικής σίτισης μέσω αντλίας με τη δυνατότητα συνεχόμενης στάγδην έγχυσης και bolus χορήγησης . Οι συσκευές να έχουν συνδετικό τύπου EN Plus για τη σύνδεσή τους με τους περιέκτες, αλλά και ευρύ στόμιο ώστε να μπορούν να συνδεθούν με κάθε τύπο περιέκτη εντερικής σίτισης. Να φέρουν συνδετικό άκρο τύπου EN Fit σύμφωνα με το ISO 80369-3 για ασφαλή σύνδεση με καθετήρες σίτισης και αποφυγή λάθος συνδέσεων. Η συσκευή χορήγησης να έχει μήκος περίπου 250cm ώστε να διευκολύνονται οι χειρισμοί και να φέρει διακλάδωση τριών δρόμων (3way) για την χορήγηση φαρμάκων. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ειδικό στηρικτικό της φιάλης σε στατώ

**Να συνοδεύονται από 14 αντλίες χορήγησης απλές στην χρήση, χαμηλού βάρους, να συνδέονται σε στατό. Απαραίτητος ο δειγματισμός.**